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· Alle ankerkjettingene ytterst på begge bryggene sjekkes for slitasje og generell tilstand. Sjekkes fortrinnsvis vha dykkerhjelp (alternativt fra båt). Uansett må minst en ankerkjetting på nordre brygge skiftes, er utslitt.
· Dykker (en eller to), annonsering må sendes på fb. Båt må klargjøres for oppdrag. Egnet kjetting/sjakler må framskaffes. Kjetting, minimum 8 mm annonseres på FB.

· Generell klipping av gress, kratt og greier
· Verktøy må medtas, kantkutter, håndsag og grensaks.

· Skifte kjetting til mindre type kjetting som holder 2 - 3 benker på plass. 
· Bruker kjetting og sjakkaler som vi allerede har. 

· Montere lagret pongtong på en av bryggene. Planlegger å gjøre jobben ved å løsne bord på brygga.
· Pongtong bringes fra lager. Kjøpe 4 gjengestag, mal og 2 stk vinkeljern finnes. El.drill, bits og terrasseskruer medtas.

· Rep. av delvis flattrykket pongtong på nordre brygge.
· Sjekke om mulig ved å låne brygge fra overside og presse denne ut fra innside av pongtong.

· Begge landgangene festes til bryggene med en mulig kjetting (event. wire). Metode sjekkes nærmere. 
· El.drill med trebor tilsv. Dimensjon på kjetting. 2 stk sjakler tilsv. dimensjon på kjetting (event. wireklemmer).

· Søndre landgang repareres med nye bord.
· 6 stk terrassebord (12 x 2,7 x lengde 101 cm). Sag, el.drill, bitz og terrasseskruer.

· Rep. av ødelagt skrog på båt (tilstand på båt sjekkes generelt og om rep. skal utføres).
· [bookmark: _GoBack]En boks glassfiber og polyester, gelcoat og bunnstoff (har eget).

· Planlegge måte å flytte bryggene på (til vinterposisjon), og som gjør hærverk vanskelig (tau mellom brygge og land og mellom brygge og ankerkjetting). Vurdere å fylle kanner med sand/sement for om mulig bruke dette som anker.
· 4 - 5 5 liters kanner, 2 sekker tørrmørtel. Forslag må avklares i forkant.
